Merkmale:

   Erster numerisch stabiler interaktiver Push&Shove-Router ohne Winkelbeschränkungen.
   Soweit wir wissen sind die Push&Shove-Fähigkeiten auch unübertroffen bei Verwendung 
   des konventionellen 45-Grad-Modus. 
   Beschleunigt das interaktive Routen in Eagle um ein vielfaches auf großen und dichten Board-Designs.

Schritte zur Installieren der Software:

1) Falls die Java 5.0 Runtime-Umgebung (JRE) auf Ihrem Computer noch nicht installiert ist, 
   können Sie sie von http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp herunterladen.

2) Passen Sie die Script-Datei starte_freeroute.bat an Ihre lokale Umgebung an.

3) Legen Sie die Datei brd_to_dsn.ulp in das Unterverzeichnis ulp Ihres Eagle-Installation-Verzeichnis.

4) Öffnen Sie in Eagle irgendeine Board-Design-Datei. Nehmen wir an, Sie hat den Namen mein_design.brd.

5) Wählen Sie im Datei-Pulldown-Menü von Eagle "ULP_ausführen" und selektieren Sie brd_to_dsn.ulp. 
   Es entsteht eine Datei mit Namen mein_design.dsn.

6) Stellen Sie sicher, dass sich die Dateien freeroute.jar, hs.jar und starte_freeroute.bat 
   im gleichen Verzeichnis befinden.

7) Öffnen Sie mein_design.dsn mit der angepassten Script-Datei starte_freeroute.bat.

8) Nachdem Sie einige Änderungen am Design innerhalb von Freeroute vorgenommen haben,
   wählen Sie "Eagle-Session-Script exportieren" im Datei-Pulldown-Menü von Freeroute.
   Es entsteht eine Datei mit Namen mein_design.scr.

9) Öffnen Sie in Eagle wieder mein_design.brd, wählen Sie dort im Datei-Pulldown-Menü "Script_ausführen" 
   und selektieren Sie mein_design.scr. 

   Die Datei mein_design.brd wird nun mit den in Freeroute gemachten Änderungen upgedated.
   
   Bitte legen Sie eine Sicherungskopie von mein_design.brd an, bevor Sie das Script ausführen.

   Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage bei http://www.freerouting.net.

   Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, schicken Sie bitte eine Email an info@freerouting.net.

