<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="50.8" x2="0" y2="2.54" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="2.54" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="63.5" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="63.5" y1="0" x2="66.04" y2="2.54" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="2.54" x2="66.04" y2="50.8" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="50.8" x2="63.5" y2="53.34" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="63.5" y1="53.34" x2="2.54" y2="53.34" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="53.34" x2="0" y2="50.8" width="0.2032" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>Digital</text>
<text>Arduino</text>
<text>5</text>
<text>3.3</text>
<text>RAW</text>
<text>RST</text>
<text>GND</text>
<text>Reset</text>
<text>REF</text>
<text>GND</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A4</text>
<text>A5</text>
<text>D5</text>
<text>D4</text>
<text>D3</text>
<text>D2</text>
<text>D1</text>
<text>D0</text>
<text>D11</text>
<text>D10</text>
<text>D9</text>
<text>D8</text>
<text>D7</text>
<text>D6</text>
<text>D12</text>
<text>D13</text>
<text>I2C High</text>
<text>I2C Low</text>
<text>SD Reader</text>
<text>BMA180</text>
<text>BMA085</text>
<text>S1</text>
<text>RocketShield</text>
<text>v1 Max T.</text>
<text>Led1</text>
<text>Led2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="1X06">
</package>
<package name="AXIAL-0.3">
</package>
<package name="1X08">
</package>
<package name="TACTILE-PTH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CAP-PTH-SMALL2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE08">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FE06">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FE05-1">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="buzzer">
<description>&lt;b&gt;Speakers and Buzzers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;Distributors:
&lt;li&gt;Buerklin
&lt;li&gt;Spoerle
&lt;li&gt;Schukat
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="F/CM12P">
<description>&lt;b&gt;BUZZER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-dil">
<description>&lt;b&gt;DIL Switches and Code Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="P103">
<description>&lt;b&gt;DIL/CODE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="SparkFun" package="AXIAL-0.3" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="SparkFun" package="AXIAL-0.3" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="SparkFun" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED2" library="SparkFun" package="LED5MM" value=""/>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="1X06" value="Power"/>
<element name="JP3" library="SparkFun" package="1X06" value="Analog"/>
<element name="JP4" library="SparkFun" package="1X08" value="Digital2"/>
<element name="JP2" library="SparkFun" package="1X08" value="Digital1"/>
<element name="SL5" library="SparkFun" package="1X08" value=""/>
<element name="SL6" library="SparkFun" package="1X08" value=""/>
<element name="SL7" library="SparkFun" package="1X06" value=""/>
<element name="SL8" library="SparkFun" package="1X06" value=""/>
<element name="S1" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value="Reset"/>
<element name="S2" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value=""/>
<element name="R3" library="SparkFun" package="AXIAL-0.3" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="SparkFun" package="CAP-PTH-SMALL2" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="SparkFun" package="CAP-PTH-SMALL2" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BMA180" library="con-lsta" package="FE08" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="I2C_HI" library="con-lsta" package="FE06" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="I2C_LOW" library="con-lsta" package="FE06" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="BMP085" library="con-lsta" package="FE06" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="READER" library="con-lsta" package="FE05-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SD" library="con-lsta" package="FE05-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SERVO" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R6" library="SparkFun" package="AXIAL-0.3" value="10K"/>
<element name="R7" library="SparkFun" package="AXIAL-0.3" value="10K"/>
<element name="R4" library="SparkFun" package="AXIAL-0.3" value="10K"/>
<element name="R5" library="SparkFun" package="AXIAL-0.3" value="10K"/>
<element name="UMAD" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SG2" library="buzzer" package="F/CM12P" value="F/CM12P">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="S3" library="switch-dil" package="P103" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
<contactref element="SL6" pad="7"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
<contactref element="SL8" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="SL8" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="I2C_HI" pad="3"/>
<contactref element="I2C_LOW" pad="3"/>
<contactref element="BMP085" pad="1"/>
<contactref element="BMA180" pad="2"/>
<contactref element="READER" pad="5"/>
<contactref element="BMA180" pad="6"/>
<contactref element="SERVO" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="P$1"/>
<contactref element="R5" pad="P$1"/>
<contactref element="R6" pad="P$1"/>
<contactref element="R7" pad="P$1"/>
<contactref element="SG2" pad="-"/>
<contactref element="SERVO" pad="6"/>
<contactref element="UMAD" pad="4"/>
<contactref element="UMAD" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="SL5" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="SL5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="SL5" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="P$2"/>
<contactref element="S3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="SL5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="SL5" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="P$1"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="SL5" pad="6"/>
<contactref element="SERVO" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="SL5" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="SERVO" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="SL5" pad="8"/>
<contactref element="UMAD" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="SL6" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="P$2"/>
<contactref element="S3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="SL6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="P$2"/>
<contactref element="S3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="JP4" pad="8"/>
<contactref element="SL6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="SL7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="SL7" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="I2C_HI" pad="6"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="SL8" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="I2C_LOW" pad="4"/>
<contactref element="BMP085" pad="6"/>
<contactref element="BMA180" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="SL8" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="SL8" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="P$2"/>
<contactref element="I2C_HI" pad="4"/>
<contactref element="SD" pad="5"/>
<contactref element="SERVO" pad="5"/>
<contactref element="SERVO" pad="2"/>
<contactref element="S3" pad="C"/>
<contactref element="UMAD" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="SL8" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="SL7" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="SL7" pad="5"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="SG2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="SL7" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="I2C_HI" pad="1"/>
<contactref element="SL7" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDI">
<contactref element="I2C_LOW" pad="6"/>
<contactref element="BMP085" pad="4"/>
<contactref element="BMA180" pad="7"/>
</signal>
<signal name="INT">
<contactref element="BMA180" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="BMA180" pad="5"/>
<contactref element="BMP085" pad="5"/>
<contactref element="I2C_LOW" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="READER" pad="1"/>
<contactref element="SL6" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="READER" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="SL6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCLK">
<contactref element="READER" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="SL6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SS">
<contactref element="READER" pad="4"/>
<contactref element="SL6" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SW">
<contactref element="SD" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R3">
<contactref element="R5" pad="P$2"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
