Version 2.0

Installation und Update der Eagle ULP Programme "pcb profiler setup", "pcb profiler" und "einlesen pcb profiler Drill/Mill Daten".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.	neu Installation


erzeuge Sie das Unterverzeichnis "profiler" in dem ULP Verzeichnis von Eagle.

z.B. C:\Programme\EAGLE-4.16r2\ulp\profiler

Um die einzelnen Dateien zu installieren, kopieren Sie die Datei profiler.zip in das angelegte "profiler" Verzeichnis.

Dort entpacken Sie die ZIP Datei.

Jetzt müssen Sie nur noch die Anpassungen durchführen, wie sie im Handbuch beschrieben sind.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	update auf neuere Version


Wenn Sie schon eine ältere Version von den ULP Programmen "pcb profiler setup", "pcb profiler" und "einlesen pcb profiler Drill/Mill Daten" installiert und Änderungen in den Einstellungen vorgenommen haben,
 so sollten Sie die beide Dateien "profiler_pcb_defaults.h" und "profiler_pcb_defaults.release.h" sichern und später nach dem entpacken der ZIP Datei sie wieder zurückspielen, damit Ihre Einstellungen nicht verloren gehen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
