<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="54.915" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="54.915" y1="0" x2="54.915" y2="39.36" width="0" layer="20"/>
<wire x1="54.915" y1="39.36" x2="0" y2="39.36" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="39.36" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>lallafa</text>
<text>plipbox nano 1.1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-subd">
<description>&lt;b&gt;SUB-D Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Harting&lt;br&gt;
NorComp&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
PREFIX :&lt;br&gt;
H = High density&lt;br&gt;
F = Female&lt;br&gt;
M = Male&lt;p&gt;
NUMBER: Number of pins&lt;p&gt;
SUFFIX :&lt;br&gt;
H = Horizontal&lt;br&gt;
V = Vertical &lt;br&gt;
P = Shield pin on housing&lt;br&gt;
B = No mounting holes&lt;br&gt;
S = Pins individually placeable (Single)&lt;br&gt;
D = Direct mounting &lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="M25HP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jet-lib">
<packages>
<package name="PDIP-32">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-subd" package="M25HP" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="jet-lib" package="PDIP-32" value="ARDUINONANO"/>
</elements>
<signals>
<signal name="D0">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="A7"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="A6"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="A4"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="D6"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="D7"/>
</signal>
<signal name="/ACK">
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="D8"/>
</signal>
<signal name="BUSY">
<contactref element="X1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="D4"/>
</signal>
<signal name="POUT">
<contactref element="X1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="D5"/>
</signal>
<signal name="SELECT">
<contactref element="X1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="D9"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="17"/>
<contactref element="X1" pad="18"/>
<contactref element="X1" pad="19"/>
<contactref element="X1" pad="20"/>
<contactref element="X1" pad="21"/>
<contactref element="X1" pad="22"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="GND1"/>
</signal>
<signal name="/STROBE">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="D3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
