<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TSSOP28">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PCA9685">
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="/OE" function="dot"/>
<pin name="EXTCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="LED0"/>
<pin name="LED1"/>
<pin name="LED2"/>
<pin name="LED3"/>
<pin name="LED4"/>
<pin name="LED5"/>
<pin name="LED6"/>
<pin name="LED7"/>
<pin name="LED8"/>
<pin name="LED9"/>
<pin name="LED10"/>
<pin name="LED11"/>
<pin name="LED12"/>
<pin name="LED13"/>
<pin name="LED14"/>
<pin name="LED15"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PCA9685">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PCA9685"/>
</gates>
<devices>
<device name="PW" package="TSSOP28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/OE" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTCLK" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="LED0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="LED1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="LED10" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="LED11" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="LED12" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="LED13" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="LED14" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="LED15" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="LED2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="LED3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="LED4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="LED5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="LED6" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="LED7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="LED8" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="LED9" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
