<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="B3B-ZR">
<description>&lt;b&gt;JST ZH Connector&lt;/b&gt;
Top Entry type&lt;br&gt;
3 pol, 1.5 mm Pitch&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eZH.pdf"&gt;http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eZH.pdf&lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="B6B-ZR">
</package>
<package name="B4B-ZR">
<description>&lt;b&gt;ZH CONNECTOR&lt;/b&gt;  Top entry type, 1.5 mm, 4 pin 1 row&lt;p&gt;
Source: http://www.jst.com .. eZH.pdf</description>
</package>
<package name="B5B-ZR">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PM-VN">
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PM-N">
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="B6B-ZR">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
</symbol>
<symbol name="B3B-ZR">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
</symbol>
<symbol name="B4B-ZR">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
</symbol>
<symbol name="B5B-ZR">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="B3B-ZR" prefix="CON">
<description>&lt;b&gt;JST-ZH Connector&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
3 pol, 1.5mm pitch&lt;br&gt;
Package: &lt;b&gt;B3B-ZR&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eZH.pdf"&gt;http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eZH.pdf&lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="B3B-ZR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="B3B-ZR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="B6B-ZR" prefix="CON">
<description>&lt;b&gt;JST-ZH Connector&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
6 pol, 1.5mm pitch&lt;br&gt;
Package: &lt;b&gt;B6B-ZR&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eZH.pdf"&gt;http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eZH.pdf&lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="B6B-ZR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="B6B-ZR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="B4B-ZR" prefix="CON">
<description>&lt;b&gt;JST-ZH Connector&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
4 pol, 1.5mm pitch&lt;br&gt;
Package: &lt;b&gt;B4B-ZR&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eZH.pdf"&gt;http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eZH.pdf&lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="B4B-ZR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="B4B-ZR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="B5B-ZR">
<description>&lt;b&gt;JST-ZH Connector&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
5 pol, 1.5mm pitch&lt;br&gt;
Package: &lt;b&gt;B5B-ZR&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eZH.pdf"&gt;http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eZH.pdf&lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="B5B-ZR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="B5B-ZR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
